
[](http://www.diamedkaz.kz)«ДиамедКаз» ЖШС.

ТОО «ДиамедКаз»

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,

ул. Кажымукана, 6-22.

Тел. : +77078180921

Сайт : [www.diamedkaz.kz](http://www.diamedkaz.kz) Эл. Адрес : [tvdiamed@yandex.ru](mailto:tvdiamed@yandex.ru)

ИИН/БИН : 140740022579, РНН : 620200453773

БИК TSESKZKA филиал АО «Цеснабанк», БИН 040741000057 ИИК № KZ69998BTB0000226018 KZT ИИК № KZ04998BTB0000226024 RUB

27.08.2018г.

ТОО “Мейрим”

**Коммерческое предложение № 683.**

****

**Операционный стол DIAMOND 40 K,**

**фирмы “SCHMITZ” Германия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кат. №** | **Описание** | **Цена, Тенге** | **Кол-во** | **Сумма, Тенге** |
| **170.4001.0** | **DIAMOND 40 K**. Универсальный мобильный операционый стол экстра-класса с электрогидравлической регулировкой 4-х функций стола: движение вверх/вниз, латеральный наклон, Тренделенбург/ Антитренделенбург, спинная секция. Дополнительные возможности регулировки данных функций с помощью ручного дублера в аварийном режиме и ножного насоса (гидравлического). | 11653065 | 1 | 11653065 |
| **101.0590.0** | **Ручной пульт управления, проводной.**  Пластмассовый корпус, герметично закрытый против проникновения жидкости, проводной. Дисплей TFT с подсветкой с изображением всей статусной информации стола. Подсвеченные кнопки для всех функций регулировки. | 439518 | 1 | 439518 |
| **101.001.70** | **Головная секция.**  Регулировка в двух плоскостях, положение подушки с самостоятельным защелкиванием, со встроенной системой баланса тяжести с помощью газовой пружины, съемная. | 912396 | 1 | 912396 |
| **101.0116.0** | **Раздельная ножная секция.** 2-секционная, откидная, раздвигается с помощью стопорного механизма, со встроенной системой баланса тяжести с помощью газовой пружины, съемная. | 1249749 | 1 | 1249749 |
| **101.0131.0** | **Удлинитель спинной секции, длина 28 см.**  Неразъемный, для адаптации к короткой спинной секции. | 733086 | 1 | 733086 |
| **101.0109.0** | **Секция для руки.**  Электропроводная обивка из вспененного материала с обшивкой. Регулируется по высоте 80 мм, управлением одной рукой осуществляется поворот на 360°, наклон на +/- 35°, вкл. струбцину, 600 х 170 м | 714738 | 1 | 714738 |
| 101.0123.0 | **Ремень - фиксатор руки**  с креплением из хромоникелевой стали, моющийся заменяемый тканевый ремень на липучке | 112173 | 1 | 112173 |
| **101.0177.0** | **Ремень-фиксатор туловища.**  с крепежными деталями из хромоникелевой стали, моющийся заменяемый тканевый ремень на липучке. | 111339 | 1 | 111339 |
| **101.0012.0** | **Наркозная дуга.**  из хромоникелевой стали, защита от проворачивания, регулируется по высоте, с поворотным зажимом 101.0018.0 | 241026 | 1 | 241026 |
| **101.0139.0** | **Стойка для капельницы.**  из хромоникелевой стали с 4 крючками, регулируется по высоте, подвижное крепление на шине регулируется шаровым шарниром | 264378 | 1 | 264378 |
| **101.0107.0** | **Держатель боковой (штука).**  Простой конструкции, для крепления зажимами на боковой шине, электропроводная обивка (100 x 215 мм). | 133440 | 2 | 266880 |
|  | **ИТОГО (ДДП Астана)** | | | 16698348 |

**ИТОГО (ДДП Астана):** 16698348 (шестьнадцать миллионов девятьсот шестьсот девяносто три тысячи сорок восемь) тенге.

Цены даны на условиях: доставка, монтаж, пуско-наладка оборудования, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, обучение специалистов на клинической базе Заказчика.

Срок поставки: 12 недель.

Директор ТОО "ДиамедКаз" Теплышев Владимир Юрьевич.

Исп. Чатаев К.Р.

8-701-769-18-59